新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

油气管网设施开放相关信息

一、油气管网设施情况

2013年6月20日，广汇“中哈萨拉布雷克——吉木乃天然气管道”项目建成，起点为哈萨克斯坦的萨拉布雷克，境内途径新疆阿勒泰地区吉木乃县，沿线无国内城市，终点为吉木乃县。管网总长度115.5公里，国内部分长23.5千米,年输送天然气5亿方（150万方/天）。

二、油气管网设施接入标准目录

**(一)设施质量**

1.《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003；

2.《输油（气）钢质管道抗震设计规范》SY/T 0450-2004；

3.《天然气》GB17820-1999；

4.《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008；

5.《管道干线标记设置技术规定》SY/T6064-94；

6.《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004。

**（二）安全标准**

《石油天然气管道保护条例》国务院令第313号（2001）。

**（三）接入油气的质量（摩尔百分比）**

甲烷含量89.94 、乙烷含量4.43、丙烷含量2.21。

**（四）压力计量标准**

设计压力7.0Mp标准立方米。

三、油气管网设施提供输送服务的计量与计价

天然气接入采取体积计量，单位为“标方”，通过超声波流量计予以计量确认；计价模式：由于本企业管道目前只适用于企业自用，没有对外计价标准，后期如果需要对外提供输送服务，企业将按照国家相关规定协商确定计价原则，并与客户双方签字认可的计量交接气量，根据国家核定的管输价格计收管输费。

四、上下游用户申请接入本企业天然气管网设施的条件

（一）应具备工商登记证、税务登记证、组织机构代码证、燃气经营许可证、燃气特许经营协议等有效文件（直供工业、燃气电厂等非经营性用气项目应获得政府主管部门批准）。

（二）安全条件应符合安全生产法等国家法律法规要求：建立并持续改进HSE管理体系、尊重和认同广汇天然气公司的安全管理理念、拥有有效的安全仪表系统、备案的应急预案应与广汇天然气公司的应急预案接轨、接入应遵守相关安全标准规范等。

五、受理接入申请及办理程序

（一）用户提出书面接入申请；

（二）广汇天然气公司接到申请后进行资质审核；

（三）与申请单位对接相关事项；

（四）广汇天然气公司组织内部讨论研究；

（五）书面答复。

六、公开方式

企业门户网站 <http://www.xjguanghui.com/>新闻中心——公司要闻。

七、联系信息

联系部门：运营管理部

联系人：朱晓博

联系电话：0991-2360191

邮箱： [57359685@qq.com](mailto:%2057359685@qq.com)

地址：乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦23楼U座

邮编：830002